**Теплопанели**

* **Цена теплосайдинга : толщина панели 50 мм - 365 рублей/шт, без покрытия.**

размеры 1640 х 420 х 5 см, Площадь поверхности панели 1500 х 400 = 0,6 м2;

плотность пенополистирола - 35 кг/м3;

теплопроводность - 0,038 Вт/(м\*к);











